# Descriptif type Compact modul'up 43

**Revêtement de sol PVC compact fort trafic en pose non collé en lés de 2 m**  
  
Fourniture et pose d’un système compact modul’up comprenant un revêtement de sol PVC compact bénéficiant d’un Double Système de Stabilisation Structurel (DSx3), groupe T d’abrasion, en lés de 2m de large, de type compact modul’up 43 et d’une bande de jonction antiglisse modul’up ref 792.

Ce système est validé par l’Enquête de Technique Nouvelle n° 010T171X pour un usage à destination des locaux au plus classés U4 P3 E2/3 C2.

Le produit présentera une excellente tenue en pose libre, sans colle et non maintenu en périphérie, avec une bande de jonction uniquement aux joints et seuil de portes. Solution préconisée pour le recouvrement rapide des supports anciens, y compris amiantés(1).

Il associera une résistance au poinçonnement de 0.02 mm.

Conçu est fabriqué en France, les matières premières utilisées seront garanties sans phtalate.  
Le produit  bénéficiera d’une protection de surface OVERCLEAN XL qui facilitera l’entretien.  
  
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires  (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou  Nuway du fabricant(2)).  
  
*(1) selon réglementation en vigueur.*  
 *(2)L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).*