Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

 Sauberlaufsystem Coral Grip HD

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Schmutzentfernung im 
Außen- und Eingangsbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: 3-dimensional gebundene Monofilamente und Antirutschgranulat,
Polmaterial: 100% Vinyl, durchgefärbt,
Rückenmaterial: offene Struktur / Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Außen- und Eingangsbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765) offene Struktur: 16 mm, mit Rücken: 17 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543) offene Struktur: 5.500 g/m², mit Rücken: 8.100 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1) mit Rücken: Bfl-s1,
Rollen offene Struktur: 122 cm, mit Rücken 127 cm,
Matten offene Struktur 60 x 90 cm,
Verlegung Rollen: auf planebenen Untergrund,
Dessin: einfarbig, mit Reliefdesign,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Grip HD offene Struktur ' oder gleichwertig,	
 'Forbo Coral Grip HD mit Rücken ' oder gleichwertig,	
				
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			
	
28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.