# Descriptif type : Coral interior

**Tapis de propreté disponible en dalles et lames pour une pose aléatoire**

Fourniture d’un tapis de propreté tufté à velours coupé de type Coral interior en format dalles 50 x 50 cm et lames 100 x 25 cm.

Il sera composé d’un velours coupé de fibres 100 % polyamide régénérées Econyl et d'un dossier en Polyester non tissé. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite, avec cadres à encastrer ou rampe anti-butoirs.  
  
Sa structure et ses fibres lui garantiront une efficacité remarquable pour l'absorption de l'humidité et la rétention de la saleté dans les zones d'accueil et les couloirs de circulation. Coral interior est un produit disponible dans une boite contenant 6 dalles et 6 lames (3m2) pour une installation facile et rapide et un rendu aléatoire.   
  
Disponible via 8 coloris, le produit s’adapte parfaitement avec les autres couleurs de la collection.

Il bénéficiera d’une garantie de 7 ans.

**Mode de pose**  
  
Pour une pose poissée : Mise en œuvre et type de colle (type 542 Eurofix Tack Plus) suivant préconisation du fabriquant et dans le respect du NF DTU 53.12  
  
  
**Données environnementales**

* Taux d’émission de TVOC < 50 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
* Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH\*.
* Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
* Fibre 100% Econyl, issues du nylon recyclé

*\* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.*