|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410  411 |  | Klickprofil-Bodenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253  **Elastische Bodenbeläge mit Klickprofil schwimmend auf belegereifen Untergund verlegen. Nutzschicht aus Kunststoff oder Linoleum auf Trägerschicht aus Kunststoff.** |  |  | Klickpr.-Bodenbeläge, Ausschr. 1  Bodenbeläge elast.m.Klickprof. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | .001 | 01 *Beschreibung* ……………………………………….  02 Verwendungsbereich ……………………………  03 Nutzungsintensität nach Norm SN EN  ISO 10874 …………………………………………..  04 *Marke, Typ* ………………………………………….  07 Klassifizierung Brandverhalten nach  Norm DIN EN 13 501-1 ………………………  08 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach  Norm DIN 51 130 R…………………………….  09 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach  bfu-Fachdokumentation 2.032 GS  10 Trittschallminderung Delta L\_w min.  dB ………………………………………………………..  11 *Beheizungsart* …………………..……………………  13 d mm …………………………………………………….  14 Abmessung Elemente mm………x……………  15 *Verlegeart ……………………………………………* | A  B  B | ..LE .. | d mm 5.0 Platten, heterogener Belag. Schwimmend und ohne Klebstoff verlegt. In rechtwinkligen Räumen. Keine Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften  **Wohnen / Gewerblich**  **Klasse 23 / Klasse 33**  **Allura Click Pro 0.55**  Bfl-s1,L, NCS\*\*(mit/ohne Forbo  Click Unterlagsmatte)  R10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 620  621  940 | .001 | **Sockelleisten aus elastischen Belägen**  Sockelleisten aus elastischen Belägen  auf ebene Wände montieren.  01 *Beschreibung* ……………………………….……  02 Vorgefertigte Sockelleisten.  03 Sockelleisten aus elastischem  Bodenbelagsmaterial schneiden  06 Kunststoff mehrschichtig.  08 *Material* ……………………..……………………..  09 *Marke, Typ* …………………………………………  20 Befestigungsart ……………………………………  22 *Weiteres* ………………………………………………  **Fugen und Stösse** | A  A  B | ..m… | Sockelleisten elast. Beläge  Fugen und Stösse |
| 943 | .001 | Stösse von elastischen Belägen verschweissen  02 Thermisches Verbinden.  03 *Verbindungsart* ……………………………………  04 zu Pos. …………………………………………………  05 LE = ……………………………………………………  06 *Weiteres* ……………………………………………… | A |  | Stösse Beläge verschweissen |