**Flotex digital print specificaties**

**Bestandsformaten**

Bij voorkeur verwerken we uw bestanden als pdf (1.4 of hoger);

- Geen overdruk

- Formaten op schaal 10%

- Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen

- Nettoformaat in de trimbox

- Overlap in de bleedbox

- PMS kleuren niet omzetten naar CMYK

- Transparantie afvlakken

- Elk te printen item in aparte pdf

- \*.pdf opslaan met profiel: PDF/X-1a:2001

Alle andere software alleen in overleg met onze DTP Studio ivm de specifieke eisen. Probeer te alle tijde naar een PDF toe te werken dat nog in Illustrator te verwerken is.

**Resolutie**

De benodigde resolutie van foto’s of artwork is 100 tot 150 DPI

Houd er rekening mee dat deze waarde geldt voor het eindformaat. Bij een bestand dat bijvoorbeeld op 10% opgemaakt is, zouden de bovenstaande waardes vermenigvuldigd moeten worden met 10.

**Flotex Vision unieke print**

Tegenwoordig kunnen we ook een unieke print aanbieden. Dat wil zeggen dat er geen herhaling in het patroon zit. Daar zitten echter wel wat restricties aan

* Afname is 60m2 (dus ook prints die kleiner zijn dan dit, worden voor 60m2 doorbelast)
* Formaat is 10x6 (bxh) meter (dus geen andere verhouding dan deze!)
* Geen volvlakken uni kleur

Als de aanvraag niet valt binnen het aantal m2 van bovenstaande voorwaarden, dan gaat het over op een standaard digital print aanvraag en dat betekent een repeterend beeld van maximaal 2x4 meter met een minimale afname van 60m2.

**Kleurgebruik**

U kunt aanleveren in zowel CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39) als RGB (Adobe RGB 1998).

Wij produceren volgens het CMYK principe. Dit betekent dat ook PMS kleuren opgebouwd worden met deze kleuren en zo goed als mogelijk benaderd worden. Hou er hierbij rekening mee dat sommige kleuren moeilijker te benaderen zijn met CMYK. Het is niet aan te raden transparanties of overdruk te gebruiken om onverwachte en ongewenste effecten te voorkomen.

**Zwart**

Zwart wordt opgebouwd uit CMYK. Bij aanlevering van 100% K zal de hoeveelheid inkt van elke kleur worden bepaald door ons geavanceerde color management. Houdt u er rekening mee dat als u een opgebouwd zwart aanlevert wij deze CMYK waardes intact laten.

**Kleurverlopen**

Kleurverlopen worden in de file opgebouwd uit maximaal 256 tinten. Bij langgerekte verlopen zal dit leiden tot streepvormig in de print. Dit is geen fout van de printer, maar de opbouw van het verloop. Bij sommige kleuren kan dit effect meer opvallen dan bij andere kleuren. De beste resultaten worden behaald door het verloop aan te leveren in vectoren.

**Kleurreferenties**

Als kleurproef kan alleen een Matchprint of Irisproof gebruikt worden. In alle andere gevallen kunnen kleuren afwijken door bijvoorbeeld uw lokale kleurinstellingen. Wij doen ons best om de aangeleverde referentie zo goed mogelijk te benaderen, echter kunnen de kleuren altijd iets afwijken door de mogelijkheden en/of limieten binnen de kleurruimtes.

**Maatvoering**

Wij werken standaard met breedte X hoogte in centimeters. Het door u bestelde formaat in de order zal uitgeleverd worden. Bestanden die niet overeenkomen met het gevraagde formaat, maar wel in de goede verhoudingen of met een kleine afwijking zijn aangeleverd worden automatisch door ons tot het juiste formaat geschaald. Is dit niet de bedoeling dan dient u dit apart te vermelden. Bij maatafwijkingen groter dan ongeveer 2% wordt de order “onhold” gezet en zullen we u vragen hoe te handelen.