# Descriptif type : Nuway tuftiguard Heavy Duty

**Fourniture d’un tapis rigide d’entrée réversible, fabriqué sur mesure.**

Type Nuway® Tuftiguard Heavy Duty Plain de chez Forbo®. Il sera composé de profilés grattepieds en aluminium renforcé brossé, d’une double bande d’essuyage en caoutchouc vierge et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

Type Nuway® Tuftiguard Heavy Duty Classic de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium renforcé brossé, d’une double bande bande d’essuyage en caoutchouc vierge à surface textile gris ardoise avec fibres de nylon intégrées dans la masse inarrachables et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

Type Nuway® Tuftiguard Heavy Duty Design de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium renforcé brossé, d’une double bande d’essuyage en caoutchouc vierge à surface textile de couleur avec fibres de nylon intégrées dans la masse inarrachables et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

Sa structure réversible rallongera significativement la durée de vie du produit. Il sera accessible aux personnes à mobilités réduite et pourra résister à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 900 kg/cm² et à des charges dynamiques jusqu’à 350 kg.

Le produit bénéficiera d’une garantie de 15 ans.