# Descriptif type : Safestep R12

**Revêtement de sol PVC hétérogène compact U4P3 en lés de 2 m**

Fourniture et pose d’un revêtement PVC hétérogène compact en lés de 2 m de large classé **U4 P3 E2/3 C2** de type.  
  
Sa couche d'usure compacte de **0,7mm** d'épaisseur avec inclusion de particules antidérapantes lui conférant un classement R12, le rendant idéal pour les locaux à fort risque de glissance.

Il aura une résistance accrue au trafic intense, une résistance exceptionnelle au poinçonnement de **0,02mm** et une très bonne stabilité dimensionnelle.  
  
Il bénéficiera d’un traitement PUR PEARLTM facilitant l’entretien.  
Antistatique, ce revêtement possède une excellente résistance aux agents chimiques.  
  
Il bénéficiera impérativement d’une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant\*).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre **programme Tournesol**\*\*.  
  
*\*L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur* [*www.forbo-flooring.fr*](http://www.forbo-flooring.fr)*).* *\*\* Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.*