# Descriptif type Sarlon marche complète

**Revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour habillage de marches d'escalier en lés de 1,01 m**

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique conçu pour revêtir les escaliers intérieurs en continuité certifié QB UPEC.A+ : **17 dB en lés de 1,01 m de large** de type Sarlon marche complète.  
  
Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de **0,08mm**.  
Il favorisera l’accessibilité aux handicapés conformément à la réglementation.

Le nez de marche spécialement étudié, intégré dans la structure du revêtement, sera d’une couleur différente permettant un **contraste visible minimum de 30 %** et assurant la sécurité des utilisateurs.  
  
La première et dernière contremarche de chaque volée d’escalier seront de teinte différente des autres marches.  
  
Il bénéficiera impérativement d’une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant\*).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre **programme Tournesol**\*\*.  
  
*\*L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur* [*www.forbo-flooring.fr*](http://www.forbo-flooring.fr)*). \*\*Linoleum et PVC -Selon cahier des charges et hors cadre amiante.*