# Descriptif type Sarlon marche complète

**Revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour habillage de marches d'escalier en lés de 1,01 m**  
Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique conçu pour revêtir les escaliers intérieurs en continuité certifié NF UPEC.A+ : 17 dB en lés de 1,01 m de large de type Sarlon marche complète.  
  
Selon la norme NF EN iso 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de 0,08 mm.  
Il favorisera l’accessibilité aux handicapés conformément à la réglementation.

Le nez de marche spécialement étudié, intégré dans la structure du revêtement, sera d’une couleur différente permettant un contraste visible minimum de 30 % et assurant la sécurité des utilisateurs.  
  
La première et dernière contremarche de chaque volée d’escalier seront de teinte différente des autres marches.  
  
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant(1)).

Les chutes de pose peuvent être recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol.  
  
*(1)L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).*