Mustertext produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Impressa                                  

Designplanke in Anlehnung an EN 16511,  Weichmacher, Synthesekautschuk und PVC frei, 
Trägerschicht aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen, CO2 - neutrale Herstellung Cradle to Gate, 
entspricht den Anforderungen des Blauen Engel,
PUR Oberflächenvergütung,
Unterschicht  PET-Gewebe.

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    ca. 5 dB,					
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, 						
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 					
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,						
entspricht den Anforderungen des Blauen Engel 
						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
	    	    
Dicke 2,5 mm,											
in Planken, 100 x 25 cm,							 
Oberfläche matt, mit Druckdesign in Holzoptik,							
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Impressa' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
01.02.2018
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.