完美的比例

2016年9月 - 得益于精心设计的织物结构，西格林传输龙转弯带在横向和纵向上特别柔软。

它们是皮带导向系统的理想搭配，广泛使用在许多知名制造商的内部物流输送机上，尤其在包裹等分拣中心内。转弯带由多片构成，拉应力得到很好地分散，所以即使很重的货物也能被可靠地输送。

福尔波传送系统的新款西格林传输龙E 12/2 0/V3 MT-C black是一款新的转弯带型号，底面噪音特别低。值得一提的是，它具有均衡的横向、纵向、对角线织物拉应力。这保证了转弯带外径和内径上不会出现鼓包情况。新款转弯带可纵拼和多片接口。皮带最大供货宽度为3,350mm。最小过辊直径低至30mm。