Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Linoleum Marmoleum Decibel 3,5 mm                                  

Bodenbelag aus Verbundlinoleum mit Träger aus Schaum DIN EN 686, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,
mit werkseitigem Topshield 2 – Oberflächenschutz, doppelt UV-vernetzt,
CO2 Neutrale Linoleum Herstellung Cradle to Gate,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2     17 dB,					
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, 						
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 					
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,						
korkmehlfreie Nutzschicht,
beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 27°C),	
	    	    
Dicke 3,5 mm,											
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,							
Oberfläche glatt, marmoriert, bei Marmoleum Real Decibel
Oberfläche glatt, fein marmoriert, Einzelfarben in feiner Abstufung,  bei Marmoleum Fresco Decibel
Oberfläche glatt, einfarbige Flächenwirkung, feine Musterung, Betonoptik,  bei Marmoleum Concrete Decibel			
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Marmoleum Decibel 3,5 mm' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'Eurocol 640 Eurostar Unicol' oder gleichwertig,					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,	
Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht,
dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ	
 'Forbo Schmelzdraht' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	
23.02.2017
Erst-Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.