Mustertext für ein Leistungsverzeichnis 
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Pinnwand Linoleum Bulletin Board                                  

Wandbelag aus Pinnwand Linoleum,
antistatisch, bakteriostatisch gemäß ISO 22196, 
Chemikalienbeständig entsprechend ISO 26987,

Art der Nutzung Pinnwände,
Dicke 6,0 mm,
in Bahnen, Bahnenbreite 1,22 m / 1,83 m
Oberfläche glatt, einfarbig,
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

auf vollflächig vorbereiteten Untergrund,
auf Wandflächen, mit geeignetem Kontaktklebstoff verkleben.

Wandbelag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Pinnwand Linoleum Bulletin Board' oder gleichwertig,					
Wandbelag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																								
Abrechnungseinheit: m²			

03.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.