# Descriptif type : Allura puzzle

**Revêtement de sol LVT en dalles plombantes en pose totalement libre, dotées d'un système d'accroche en queue d'aronde.**

Fourniture et pose de dalles LVT en **pose totalement libre** via un système d’accroche en **queue d’aronde pensé et conçu par Forbo** pour une résistance dans le temps peu importe le type de sollicitation. Ce revêtement de sol compact d'une **épaisseur totale de 5 mm** imprimé possède une **couche d’usure de 0,70 mm d’épaisseur**. Le revêtement offrira une **résistance au poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm** et d'une **stabilité dimensionnelle ≤ 0,05 %.** Pour finir, **classé Bfl-s1** selon la norme de réaction au feu, il bénéficiera aussi d’une **résistance à la glissance R10**.

Son installation en **pose libre** permettra **une pose et une dépose rapide ainsi qu’un recyclage facilité** en fin de vie. De plus, Allura puzzle pourra **être installé sur des supports neufs et en solution de recouvrement** sur supports anciens, y **compris amiantés** (3).

Allura puzzle sera disponible **en dalles 96 cm x 96 cm** via **12 décors** bois et minéraux.

**Fabriqué en Europe** à partir de **matières premières garanties sans phtalate** et intégrant **30 % de contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Allura puzzle est **conforme à la réglementation REACH** (4). Avec un taux d’émissions **COV à 28 jours < 20 µg/m3** dans l’air intérieur, il est **classé A+.**

Il disposera d’une protection de surface de type polyuréthane (PUR) qui le protégera des rayures et des taches dans le temps, facilitera son entretien et lui évitera l’application d’une métallisation pendant toute sa durée de vie.

Il bénéficiera d’une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir **une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (1)).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme **Tournesol** (2).

**Mode de pose et entretien**

**Pose libre :**

Revêtement de sol PVC en dalles plombantes en pose totalement libre, dotées d'un système d'accroche en queue d’aronde : mise en œuvre selon les règles de l’art dans le respect du NF DTU 53.12 et selon les préconisations du fabricant. Dans le cas d’une pose sur dallage en terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-remontée d’humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

**Nettoyage et entretien :**

L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du fabricant. La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

*(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur* [*www.forbo-flooring.fr*](http://www.forbo-flooring.fr)*).*

*(2) Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.*

*(3) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l’envoi du modèle de mode opératoire.*

*(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.*