Mustertext für ein Leistungsverzeichnis 
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Gymnastikboden Dämmunterlage Marmoleum Sport 

Dämmunterlage 7,0 mm für die Herstellung eines punktelastischen Sportbodensystems nach EN 14904				
aus PUR-gebundenen, weichelastischen Rohstoffen,				
Dicke 7 mm,					
in Bahnen, Bahnenbreite 1,25 m,				
Gesamtgewicht EN 430     3360 g/m2,    					
Dichte  480 kg/m³,					
auf verlegereifen Unterbau gemäß Verlegevorschrift des Herstellers mit geeignetem Kleber vollflächig verkleben.
						
Unterlage, Hersteller/Typ										
 'Regupol-Matte 5110' oder gleichwertig,					
Unterlage, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
03.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.