# Descriptif type : Onyx +

**Revêtement mural PVC en lés de 2 m**

Fourniture et pose d’un revêtement mural PVC multicouche en lés de 2 m de large de type Onyx +.

Il disposera d’un classement feu **Bs2d0** et présentera de très faibles émissions de composés organiques volatils permettant d’obtenir la meilleure classe de l’étiquetage sanitaire français (**A+**).

Ce revêtement mural s’insérera dans le concept pour pièces humides Système Sarlibain en association avec le revêtement de sol antiglisse Surestep afin de garantir un système parfaitement étanche.

Son envers coloré permettra une finition parfaite de la soudure.

Ce système sera conforme à la règlementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Les chutes de pose et déposes sont recyclables via notre **programme Tournesol**\*.

*\* Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.*