# Descriptif type : Sarlibain

**Solution PVC pour pièces humides**

Fourniture et pose d’une solution PVC sol/mur pour douches et pièces humides permettant d’assurer l’étanchéité, composé d’une douche intégrée sans bac avec siphon et accessoires de finition de type Sarlibain.

Le système Sarlibain comprendra :

* Un revêtement de sol PVC hétérogène compact avec inclusions de particules antidérapantes de type **Surestep ou Safestep Aqua**
* Un revêtement mural PVC multicouche en lés de 2m de large de type **Onyx+**

Ce système sera conforme à la règlementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il bénéficiera d’une **garantie de 10 ans**.

# Nos chutes de pose et déposes sont recyclables via notre programme Tournesol\*\*

# Descriptif type : Surestep et Safestep Aqua

**Revêtement de sol PVC en lés de 2 m**

Fourniture et pose d’un revêtement sol PVC hétérogène compact en lés de 2 m de large, groupe T d’abrasion de type Surestep ou Safestep Aqua.

L’inclusion de particules antidérapantes garantit le niveau d’anti glissance sur toute la durée de vie du produit assurant ainsi la sécurité des utilisateurs.

Il bénéficiera d’une triple classification : **R10** (norme DIN 51130), **ESf/ESb** (norme EN 13845) et **C** (norme DIN 51097).

Il sera doté d’un traitement de surface PUR PearlTM lui conférant une résistance aux taches, facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant la durée de vie du produit.

Il bénéficiera impérativement d’une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension de 6 ans supplémentaires. (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant\*).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre **programme Tournesol**\*\*.

# Descriptif type : Onyx +

**Revêtement mural PVC en lés de 2 m**

Fourniture et pose d’un revêtement mural PVC multicouche en lés de 2 m de large de type Onyx +.

Il disposera d’un classement feu **Bs2d0** et présentera de très faibles émissions de composés organiques volatils permettant d’obtenir la meilleure classe de l’étiquetage sanitaire français (**A+**).

Son envers coloré permettra une finition parfaite de la soudure.

Nos chutes de pose et déposes sont recyclables via notre **programme Tournesol**\*\*

*\* L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur* [*www.forbo-flooring.fr*](http://www.forbo-flooring.fr)*).* *\*\* Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.*