# Descriptif type : Nuway grid

**Fourniture d’un tapis rigide d’entrée modulaire avec profilés aluminium et inserts caoutchouc ou textile.**  
  
Type Nuway® Grid caoutchouc de chez Forbo®. Composé de modules constitués de profilés en aluminium anodisé rainuré avec en surface des bandes d’essuyage insérées en caoutchouc antidérapant, son envers sera équipé de bandes d’amortissement en caoutchouc isolant le tapis du support contre l’usure et les nuisances sonores.  
  
Type Nuway® Grid textile de chez Forbo®. Composé de modules constitués de profilés en aluminium anodisé rainuré avec en surface des bandes d’essuyage insérées en textile double fonction grattante et absorbante, son envers sera équipé de bandes d’amortissement en caoutchouc isolant le tapis du support contre l’usure et les nuisances sonores.  
  
Positionné dans les zones d’accès intérieures ou extérieures et complété de cadres à encastrer ou rampes anti-butoir, il sera accessible aux personnes à mobilité réduite et pourra résister à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 12 mm : 200 kg/cm² 18 mm : 200 kg/cm² kg/cm² et à des charges dynamiques jusqu’à 12 mm : 100 kg 18 mm : 100 kg kg  
  
Le produit bénéficiera d'une garantie de 7 ans.