# Descriptif type : Nuway tuftiguard

**Fourniture d’un tapis rigide d’entrée réversible, fabriqué sur mesure.**

Type Nuway® Tuftiguard Plain de chez Forbo®. Il sera composé de profilés grattepieds en aluminium brossé, de bandes d’essuyage en caoutchouc vierge et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

Type Nuway® Tuftiguard Classic de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium brossé, de bandes d’essuyage en caoutchouc vierge à surface textile gris ardoise avec fibres de nylon intégrées dans la masse inarrachables et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

Type Nuway® Tuftiguard Design de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium brossé, de bandes d’essuyage en caoutchouc vierge à surface textile de couleur avec fibres de nylon intégrées dans la masse inarrachables et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

Sa structure réversible rallongera significativement la durée de vie du produit. Il sera accessible aux personnes à mobilités réduite et pourra résister à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 12 mm : 200 kg/cm² 17 mm : 200 kg/cm² kg/cm² et à des charges dynamiques jusqu’à 12 mm : 200 kg 17 mm : 200 kg kg.

Le produit bénéficiera d’une garantie de 15 ans.