# Descriptif type : Nuway tuftiguard black anodised

**Fourniture d’un tapis rigide d’entrée réversible, fabriqué sur mesure.**  
  
Type Nuway® Tuftiguard Black Anodised Plain de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium anodisés noir, de bandes d’essuyage en caoutchouc vierge et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.  
  
Type Nuway® Tuftiguard Black AnodisedClassic de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium anodisés noir, de bandes d’essuyage en caoutchouc vierge à surface textile gris ardoise avec fibres de nylon intégrées dans la masse inarrachables et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux.  
  
Type Nuway® Tuftiguard Black Anodised Design de chez Forbo®. Il sera composé de profilés gratte-pieds en aluminium anodisés noir, de bandes d’essuyage en caoutchouc vierge à surface textile de couleur avec fibres de nylon intégrées dans la masse inarrachables et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant  les éléments entre eux.  
  
Sa structure réversible rallongera significativement la durée de vie du produit. Il sera accessible aux personnes à mobilités réduite et pourra résister à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 12 mm : 200 kg/cm² 17 mm : 200 kg/cm² kg/cm² et à des charges dynamiques jusqu’à 12 mm : 200 kg 17 mm : 200 kg kg.  
  
Le produit bénéficiera d’une garantie de 7 ans.