Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Nadelvlies Showtime nuance 
 Bodenbelag Nadelvlies Showtime experience 

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 32 (gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung), 

Vollbadimprägniert, 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    ca. 19 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  CFL-s1, 

Gesamtgewicht ca. 750 g/m²,

Nutzschichteinsatzgewicht ca. 750 g/m²,

Gesamtdicke ca. 3,8 mm, 

Oberseite grobfaserig, einfarbig1 / Druckgemustert2, 

Nutzschicht 100% Polyamid,  Rückenschicht 100% recyceltes PES-Vlies,

Wärmedurchlasswiderstand 0,06 m² K/W,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund mit Fußbodenheizung, vollflächig kleben, 

Bahnenbreite 200 cm,  

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen
						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Nadelvlies Showtime nuance1' oder gleichwertig,
 'Forbo Nadelvlies Showtime experience2' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',		
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										
03.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.