|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| press release |
| page 1 of 1 |
|  |
| Sicher in die Kurve mit schwerentflammbaren Transportbändern von Forbo |

 |

[lead]

Hannover, December 09, 2021 – Neues Kurvenband für Koffer- und Pakettransport

[Body]

Die wichtigste Anforderung an Kurvenbänder ist die in alle Richtungen gleichmäßige Kraftverteilung im Gewebe (längs, quer und diagonal), die einen falten- und beulenfreien Gurtlauf ermöglicht. Das Bandgewebe muss besonders reißfest sein, weil bei vielen Anwendungen auf dem Außenradius aufgenähte Profile die gesamten Führungskräfte aufnehmen. In diesem Sinne hat Forbo Movement Systems eine neuen Transilon Bandtyp E 12/2 0/V6 MT-C -SE schwarz (Art. Nr. 906882) für zwei namhafte Anlagenhersteller in Deutschland und Österreich entwickelt und bereits erfolgreich im Bereich Koffertransport auf Flughäfen und dem Pakettransport im Parcel-Bereich eingesetzt. Mit dieser Neuentwicklung, die auf allen Kurvenförderern anderer Anlagenhersteller einsetzbar ist, kommt nun ein Transportband auf den Markt, was zum einen eine matte Oberflächenstruktur aufweist sowie in der Ausführung schwer entflammbar (SE) ist. Die sehr guten Staueigenschaften runden das besondere Eigenschaftsprofil ab.

For further information:

Matthias Eilert

Marketing Communications

Phone +49 511 67 04 232

siegling@forbo.com