|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 新闻稿 | | page 1 of 1 | |  | | 独特、高效、卫生的食品输送新带型 | |

[引言]

汉诺威，2021年10月12日- 为面团处理研发的传输龙新品

[正文]

福尔波西格林开发的此款新的输送带和加工带，除了已在糯米等粘黏产品加工工段有了很好的表现，同时也是其他面团加工皮带的一个优选。

在全球很多面团和糖果产品自动生产线OEM的设备上，诸如成型、注馅及计量等机械工段，此E 3 /1 X0/U2D BT-HACCP-FF-PS blue FDA也已证明其理想应用。

其带底我司专利破斜纹(BT)和带表特殊防粘聚氨酯涂层相结合，是食品生产中功能性和卫生方面的独特解决方案。带体平整的特殊纹路，和防粘料面相媲美，确保卓越的产品握持力(防滑移)，但同时又具有良好的释放性。特别是在输送诸如粘稠面团等产品的情况下，这是一个非常重要的特点。其致密涂层表面，使皮带非常易清洁，是另一个令人印象深刻的卫生优点。

抗收缩不飞边的织物强力层，加上防污垢和防水的背面特殊浸渍薄涂层，是此带型另外的优点，这两特性也都会帮助客户提高卫生清洁和实用性能。

现场实测结果表明，福尔波西格林公司的特种花纹比其他供应商同类竞品具有更好的防粘性。

此款新带型可适用范围：优秀产品释放性（皮带防粘）及其他卫生要求高的工段应用。

For further information:

Marketing Communications

FSC Food Segment Manager

Phone +86 1531 771 5596

Johnson.sun@forbo.com