|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410411 |  | Klickprofil-Bodenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253**Elastische Bodenbeläge mit Klickprofil schwimmend auf belegereifen Untergund verlegen. Nutzschicht aus Kunststoff oder Linoleum auf Trägerschicht aus Kunststoff.** |  |  | Klickpr.-Bodenbeläge, Ausschr. 1Bodenbeläge elast.m.Klickprof. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | .001 | 01 *Beschreibung* ……………………………………….02 Verwendungsbereich ……………………………03 Nutzungsintensität nach Norm SN EN  ISO 10874 …………………………………………..04 *Marke, Typ* ………………………………………….07 Klassifizierung Brandverhalten nach  Norm DIN EN 13 501-1 ………………………08 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach  Norm DIN 51 130 R…………………………….09 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach  bfu-Fachdokumentation 2.032 GS10 Trittschallminderung Delta L\_w min.  dB ………………………………………………………..11 *Beheizungsart* …………………..……………………13 d mm …………………………………………………….14 Abmessung Elemente mm………x……………15 *Verlegeart ……………………………………………* | ABB | ..LE .. | d mm 5.0 Platten, heterogener Belag. Schwimmend und ohne Klebstoff verlegt. In rechtwinkligen Räumen. Keine Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften **Wohnen / Gewerblich****Klasse 23 / Klasse 33****Allura Click Pro 0.55**Bfl-s1,L, NCS\*\*(mit/ohne Forbo Click Unterlagsmatte)R10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 620621940 | .001 | **Sockelleisten aus elastischen Belägen**Sockelleisten aus elastischen Belägenauf ebene Wände montieren.01 *Beschreibung* ……………………………….……02 Vorgefertigte Sockelleisten.03 Sockelleisten aus elastischem  Bodenbelagsmaterial schneiden06 Kunststoff mehrschichtig.08 *Material* ……………………..……………………..09 *Marke, Typ* …………………………………………20 Befestigungsart ……………………………………22 *Weiteres* ………………………………………………**Fugen und Stösse** | AAB | ..m… | Sockelleisten elast. BelägeFugen und Stösse |
| 943 | .001 | Stösse von elastischen Belägen verschweissen02 Thermisches Verbinden.03 *Verbindungsart* ……………………………………04 zu Pos. …………………………………………………05 LE = ……………………………………………………06 *Weiteres* ……………………………………………… | A |  | Stösse Beläge verschweissen |