|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| press release |
| page 1 of  |
|  |
| Grip superiore e tenuta eccellente con le cinghie Forbo ad alta efficienza |

 |

[lead]

[Body]

La nuova cinghia TR 5P-10 FBRC/FSTR nero/verde (art. no. 855649) va ad ampliare la gamma Extremultus di Forbo. Progettata per il settore cartotecnico, la cinghia viene impiegata principalmente nelle applicazioni post-pressa (e.g. taglierine, fustellatrici). Già testata in molteplici applicazioni quali nastri macchina, trasportatori e di trasmissione di potenza. Il rivestimento superiore medium grip garantisce un grip eccellente nel trasporto del prodotto e un’ottima resistenza all’usura. Il nucleo di trazione é in film poliammidico “stretched”, che ne garantisce lunga durata e stabilità dimensionale eccellente. La superficie di scorrimento della nostra TR 5P-10 FBRC/FSTR nero/verde presenta basso attrito ed ottima resistenza all’usura. La giunzione a cuneo é di facile e veloce esecuzione con attrezzature standard e un solo tipo di collante.

For further information:

Matthias Eilert

Marketing Communications

Tel.: +49 511 67 04 232

siegling@forbo.com