|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | press release | | page 1 of | |  | | Steiler Aufstieg ohne Rutschen – HighGrip Band von Forbo hält alles fest | |

[lead]

Hannover, January 14, 2016 – Überall da, wo ein robustes Band mit guten Mitnahmeeigenschaften gefordert ist, überzeugt der neue längsgerillte blaue Bandtyp (E 8/2 U0/R10 LG blau FDA) von Forbo Movement Systems.

[Body]

Das Transportband wurde speziell für den Schrägtransport von Kisten und Boxen (E1-Boxen) in der Fleisch-, Geflügel- und Fischindustrie entwickelt. In diesen Branchen spielen Feuchtigkeit und Fett eine große Rolle, so dass das „Kistenrutschen“ ein großes Risiko darstellt. Durch die besondere HighGrip-Tragseitenbeschichtung mit LG-Oberflächenstruktur ist das Transportband besonders für diese Anwendung geeignet. Der hohe Reibungskoeffizient zwischen Produkt und Band bleibt unter diesen extremen Prozessbedingungen erhalten und garantiert so immer eine gute Mitnahme.

Ebenso beim Einsatz in Schneid- und Verpackungsanlagen, wo das genaue Fixieren und Positionieren von verpackten und unverpackten Lebensmitteln sichergestellt sein muss: Der E 8/2 U0/R10 LG blau FDA von Forbo Siegling ist immer eine sichere Wahl.

For further information:

Matthias Eilert

Head of Marketing Communication Europe

Phone +49 511 67 04 232, Fax +49 511 67 04 233

siegling@forbo.com